北沟固废填埋场地综合治理方案

本方案由中蓝连海设计研究院、环保部南京环科所、省环科院土壤所共同编制，方案实施时间为2017年10月12日到2017年12月31日，具体内容如下：

一、填埋场降水：收集和处理填埋场坑内的积水，减少污染源。

二、水平、垂直阻隔：对填埋场进行水平阻隔和竖向阻隔，从源头控制污染源补给。

三、排水系统：设置填埋场截排水系统。

四、南北坝体加固：对南北两侧风化岩壁进行加固，保证填埋场边坡的稳定性。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2017年10月19日